江西师范大学校内采购（分散）

音乐学院大艺展录音录像服务

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：26000元
开标时间：2026年7月29日10时30分

开标地点：江西师范大学青山湖校区H楼
采购组织单位：（音乐学院）（章）

采购小组成员：陈以、姚志辉、李鑫、朱振雷

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学青山湖校区H楼2楼音乐学院小会议室，并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系朱振雷老师，联系电话18970868817
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	交响乐录制
	
	
	录音地点：江西省艺术中心音乐厅（场地由音乐学院负责）
录音设备要求：
2.1、全指向小振膜枪式话筒不少于5支（品牌型号为不低于DPA4000系列、SCHOPES MK系列、TELEFUNKEN EM系列）。
2.2、心型小振膜话筒不少于12只（品牌型号为不低于DPA4099系列、NEUMANN KM系列、TELEFUNKEN M系列）
2.3、大振膜话筒不少于4只（品牌型号为不低于AKG 414系列、NEUMANN U87系列、TELEFUNKEN TF系列）
2.4、DECCA TREE制式立体声吊挂系统一套
2.5、录音控台一台，要求：满足不低于DIGICO Quantum系列、AVID VENUE | S6L系列、STUDER VISTA系列，并自带带不少于32路话放的舞台接口箱。
2.6、录音声卡，需满足不低于同步32多轨通道（24BIT、96K采样），支持低延时、无损数字传输的MA DI或DANTE或AVB的专业格式传输录音。
2.7、录音宿主软件为LOGIC或PRO TOOLS。

拍摄要求：单机位拍摄，摄影机设备要求：支持6144 x 3456 Super 35高分辨率，带HDR传感器、双原生ISO、镜头卡口支持更换专业镜头，配有USB-C硬盘直接记录功能，内置不少于4档ND滤镜，动态范围大于12档。支持本机录制RAW、ProRes 422 HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LT QuickTime、ProRes 422 Proxy QuickTime多种格式。

	1
	套
	20000
	20000

	
	舞蹈作品录制
	
	
	提供可用于舞蹈录制的剧场舞台一座，舞台台口不少于15米，深度不少于18米、不少于12道灯光吊杆，需配备不低于260台电脑灯，（灯具仅限于浩洋、彩熠、CKC、ACME、EK五类品牌，面光切割灯显色指数RA、R9不低于92），舞台同时需提供化妆间等配套功能，录制期间空调制冷效果良好，舞台区温度需满足在摄氏25度（正负3度）
配备一名MA系统的电脑编程灯光师，熟练配合编导灯光要求。
拍摄要求：单机位拍摄，摄影机要求：支持6144 x 3456 Super 35高分辨率，带HDR传感器、双原生ISO、镜头卡口支持更换专业镜头，配有USB-C硬盘直接记录功能，内置不少于4档ND滤镜，动态范围大于12档。支持本机录制RAW、ProRes 422 HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LT QuickTime、ProRes 422 Proxy QuickTime多种格式。
	1
	套
	12000
	12000

	
	合唱及独唱录制
	
	
	录制场地提供：
提供可用于合唱、独唱录制的音乐厅舞台一座，舞台台口不少于12米，深度不少于10米、面光灯具显色指数RA不低于90，舞台同时需提供化妆间等配套功能，录制期间空调制冷效果良好，舞台区温度需满足在摄氏25度（正负3度），空调开启时噪音曲线指标需低于NR25。
录制场地内需提供合唱队台阶（不低于10米宽、三级台阶高度）。且合唱台阶颜色与舞台地面为同色系。
录制场地提供不低于7尺三角钢琴一台，品牌仅限于施坦威（Steinway）、雅马哈（YANAHA）、佩卓夫(PETROF)三种品牌之一。
录音设备要求：
2.1、全指向小振膜枪式话筒不少于2支（品牌型号为不低于DPA4000系列、SCHOPES MK系列）。
2.2、心形电容话筒不少于4只（（品牌型号为不低于DPA4099系列、NEUMANN KM系列、TELEFUNKEN M系列）
2.3、超心形立杆小振膜人声话筒一只（SCHOPES MK41系列或DPA 4018F系列）。

2.4具备不少于32轨同步录音系统的控台机录音工作站，录音宿主软件为LOGIC或PRO TOOLS。
3、拍摄要求：
单机位拍摄，摄影机要求：支持4K全画幅、镜头卡口支持更换专业镜头，搭载 Super 35mm Exmor CMOS 成像器，有效像素约 880 万，支持 4K UHD（3840×2160）30fps 内录，内置电子可变 ND 滤镜，支持最高 960fps 超级慢动作和高清50P录制。


	1
	套
	8000
	8000


备注说明：

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围含音视频制作（需提供有效广播电视节目制作经营许可证）。

2、近 3 年无重大违法记录、无安全事故、无违约投诉；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

3、不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供服务提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后30天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


